Fabricage van wielkapjes



Stap1: Het maken van plug



Glasmatje aanbrengen



Strak maken en spuiten



Hulp plankje



Plug half in hulpplankje laten zakken.



Kieren dichtmaken met klei o.i.d.



Op het hele oppervlak losmiddel aanbrengen .

Vervolgens de hoeken vullen met ingedikte epoxy



Glasmat aanbrengen



Losmaken van hulpplank en insmeren met losmiddel



Indekken met glasmat



Voordat de plug uit de mal wordt gehaald eerst gaatjes boren waar hij later mee gesloten kan worden. Deze zorgen ook voor een goede positionering t.o.v. elkaar.



Klaar voor productie



4 lagen glasmat aanbrengen



Nu nog de twee helften in de mal met een glasbandje aan elkaar zetten.



Aan een zijde glasband aanbrengen.



Mal sluiten en glasband vastzetten met epoxy



Eindresultaat